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Handleiding Golden Art Deco Lady 8008[image: ]
Pak de tafellamp voorzichtig uit.
Let op: er worden diverse losse onderdelen meegeleverd, daar de montage van de glaskap op 2 manieren kan plaatsvinden, zie onderstaande tekst. Gooi de doos en de verpakking dus nog niet gelijk weg.
De glaskap van deze tafellamp kan op 2 manieren geplaatst worden.
Voor montage van het kapje met de bovenkant open zgn  "uplighter" 
Schroef de beige fittingring los, plaatst het glaskapje over de fitting, vervolgens de kleine zwarte open ringetje ook over de fitting en daarna zet u het geheel weer vast met de beige gekleurde fittingring.
Als u de kap andersom wenst, moet eerst het bijgeleverde harp beugeltje op de fitting vastgezet worden, ook nu weer met de beige fittingring. Vervolgens plaatst u het bijgeleverd oplegschijfje op de harp, daarna de glaskap, daarna het afdekkapje en vervolgens zet u het geheel vast met de sierknop. Het kan praktisch zijn de bijgeleverde ledlamp vooraf reeds in de fitting te steken.
Bewaar ook de onderdelen die overblijven (afhankelijk van uw montage keuze) u kunt ze later nodig hebben als u besluit de kap eens voor de verandering andersom te monteren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN: Golden Art Deco Lady 8008 Manual
Carefully unpack the table lamp.
Note: various loose parts are included because the glass shade can be mounted in two different ways (see the text below). Therefore, do not discard the box and packaging immediately.
The glass shade of this table lamp can be installed in two ways.
To mount the shade with the opening facing upwards (as an "uplighter"):
Unscrew the beige socket ring, place the glass shade over the socket, then place the small black open ring over the socket, and finally secure the assembly using the beige socket ring.
If you prefer the shade facing the other way, the included harp bracket must first be attached to the socket, again using the beige socket ring. Next, place the included washer disc onto the harp, followed by the glass shade and the cover cap, and finally secure the assembly with the decorative knob. It may be convenient to insert the included LED bulb into the socket beforehand.
Keep any remaining parts (depending on your chosen mounting method); you may need them later if you decide to mount the shade the other way around for a change.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE: Bedienungsanleitung: Golden Art Deco Lady 8008
Packen Sie die Tischleuchte vorsichtig aus.
Hinweis: Es sind verschiedene Einzelteile beigefügt, da der Glasschirm auf zwei unterschiedliche Arten montiert werden kann (siehe nachfolgenden Text). Entsorgen Sie daher Karton und Verpackungsmaterial nicht sofort.
Der Glasschirm dieser Tischleuchte lässt sich auf zwei Arten montieren.
Für die Montage mit der Öffnung nach oben (als „Uplighter“):
Schrauben Sie den beigen Fassungsring ab, setzen Sie den Glasschirm auf die Fassung, legen Sie dann den kleinen schwarzen offenen Ring auf die Fassung und fixieren Sie die Konstruktion schließlich mit dem beigen Fassungsring.
Wenn Sie die Ausrichtung mit der Öffnung nach unten bevorzugen, muss zunächst der beiliegende Bügelhalter (Harp-Halterung) an der Fassung befestigt werden – ebenfalls mithilfe des beigen Fassungsrings. Setzen Sie anschließend die beiliegende Unterlegscheibe auf den Bügel, gefolgt vom Glasschirm und der Abdeckkappe, und fixieren Sie das Ganze schließlich mit dem Zierknauf. Es empfiehlt sich, das beiliegende LED-Leuchtmittel bereits vorab in die Fassung einzusetzen.
Bewahren Sie die übrigen Teile auf (abhängig von der gewählten Montageart); Sie könnten sie später benötigen, falls Sie sich entscheiden, den Schirm zur Abwechslung andersherum zu montieren.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FR: Manuel de la lampe « Golden Art Deco Lady » (réf. 8008)
Déballez la lampe à poser avec précaution.
Remarque : plusieurs pièces détachées sont incluses car l'abat-jour en verre peut être installé de deux manières différentes (voir les instructions ci-dessous). Par conséquent, ne jetez pas immédiatement la boîte ni les emballages.
L'abat-jour en verre de cette lampe peut être installé de deux façons.
Pour monter l'abat-jour avec l'ouverture vers le haut (type « uplighter ») :
Dévissez la bague de fixation beige de la douille, placez l'abat-jour en verre sur la douille, puis positionnez le petit anneau noir ouvert sur la douille et fixez le tout à l'aide de la bague beige.
Si vous préférez orienter l'abat-jour dans l'autre sens, vous devez d'abord fixer le support en forme de lyre (inclus) sur la douille, toujours à l'aide de la bague beige. Ensuite, placez la rondelle fournie sur la lyre, puis l'abat-jour en verre et le cache de finition, et enfin fixez l'ensemble avec le bouton décoratif. Il peut être pratique d'insérer l'ampoule LED fournie dans la douille au préalable.
Conservez les pièces restantes (selon la méthode de montage choisie) ; vous pourriez en avoir besoin ultérieurement si vous décidez de changer l'orientation de l'abat-jour.
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